**招标信息公告**

**针对统一集团全国子公司“反渗透膜”年度项目招标，公开征集符合如下要求的供应商伙伴：**

1、项目概述：

合同时间：2024年07月21日至2025年07月20日

项目地点：**统一各子公司（具体详见附件三）**

**承办单位：武汉统一企业食品有限公司**

项目范围：反渗透膜（品牌：东丽、陶氏、海德能；规格：8英寸）

2、服务商资质要求：

A、有效的营业执照（具备该项目的营业范围），具有独立法人资格的国内合法经营企业，相关品牌的代理或授权；

B、公司成立时间在两年以上（含）；注册资本：无；可以开具增值税专用发票（税率13%）；

C、能供应全国统一各子公司并提供技术支持之供应商。

3、报名方式：

A、联系人：安昊

B、电话：027-83088645/15827386640(在线时间 工作日 8:00-17:00)

C、报名时间：2024年06月27日08时至2024年07月03日17时止

D、有意向之供应商，可至统一企业慧采平台（https://huicai.pec.com.cn）进行注册报名（网址建议使用谷歌浏览器），报名表要求的报名材料请务必在慧采系统全部上传，具体操作详见操作手册。

4、报名须知：

A、资质初审合格后，将统一安排参与招投标工作。

B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团不合作客户中。

C、响应高效、绿色办公理念，可以配合我司推行E签宝电子合同签订工作。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司审计管理部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、审计管理部投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。

**附件一**

**供应商 报名表**

引进项目：“统一集团反渗透膜”项目

|  |
| --- |
| **一、服务商信息（服务商填写）：** |
| 公司信息 | \*公司名称 |  |
| \*成立时间 |  |
| 资质等级（视需） |  |
| 联络信息 | \*法人 |  |
| \*联络人/受托人 |  |
| \*手机 |  |
| \*联络邮箱 |  |
| \*注册地址 |  |
| \*办公地址 |  |
| **二、报名材料：** |
| 1、营业执照复印件 |
| 2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息） |
| 3、法人身份证复印件 |
| 4、授权委托书（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |
| 5、受托人身份证复印件（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |
| 6、受托人劳动合同复印件（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |
| 7、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）） |
| 供应商盖章 |  |

备注：以上信息带 \* 项目为必填项。

附件二

授权委托书

授权公司：

法定代表人：身份证号：

单位地址：

**法人手机号码：**

受托人：身份证号码：

**受托人手机号码：**单位及职务：

住址：**邮箱：**

**授权事项：**

授权受托人代为参加**统一集团“反渗透膜”**投标活动。

**授权范围：**

受托人以授权公司的名义参加**授权**范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目**报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署**，均代表委托人的行为，**并予以承认**。

**授权期间：**

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的统一企业有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：年月日

附件三

全国统一子公司明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 甲方及甲方关联企业名称 |
| 1 | 西南区 | 成都统一企业食品有限公司 |
| 2 | 重庆统一企业有限公司 |
| 3 | 昆明统一企业食品有限公司 |
| 4 | 贵阳统一企业有限公司 |
| 6 | 华南区 | 广州统一企业有限公司 |
| 7 | 福州统一企业有限公司 |
| 8 | 南宁统一企业有限公司 |
| 9 | 海南统一企业有限公司 |
| 10 | 巴马统一矿泉水有限公司 |
| 11 | 东北区 | 沈阳统一企业有限公司 |
| 12 | 哈尔滨统一企业有限公司 |
| 13 | 长春统一企业有限公司 |
| 14 | 长白山统一企业（吉林）矿泉水有限公司 |
| 15 | 华北区 | 北京统一饮品有限公司 |
| 16 | 天津统一企业有限公司 |
| 17 | 山西统一企业有限公司 |
| 18 | 内蒙古统一企业有限公司 |
| 19 | 石家庄统一企业有限公司 |
| 20 | 华东区 | 昆山统一企业食品有限公司 |
| 21 | 杭州统一企业有限公司 |
| 22 | 合肥统一企业有限公司 |
| 23 | 上海统一企业饮料食品有限公司 |
| 24 | 江苏统一企业有限公司 |
| 25 | 上海统一企业有限公司 |
| 26 | 华中区 | 武汉统一企业食品有限公司 |
| 27 | 长沙统一企业有限公司 |
| 28 | 南昌统一企业有限公司 |
| 29 | 武穴统一企业矿泉水有限公司 |
| 30 | 西北区 | 新疆统一企业食品有限公司 |
| 31 | 阿克苏统一企业有限公司 |
| 32 | 陕西统一企业有限公司 |
| 33 | 呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司 |
| 34 | 宁夏统一企业有限公司 |
| 35 | 白银统一企业有限公司 |
| 36 | 中原区 | 济南统一企业有限公司 |
| 37 | 郑州统一企业有限公司 |
| 38 | 河南统一企业有限公司 |
| 39 | 徐州统一企业有限公司 |

附件四

**净水处理用反渗透膜技术要求**

1. 交货时间：自下订单开始，交货期在25天以内。
2. 交货地点：统一企业下属各子公司厂内指定地点。
3. 统一企业子公司主要分布：昆山、徐州、上海、杭州、南昌、合肥、郑州、河南、武汉、广州、福州、南宁、南昌、海南、长沙、贵阳、昆明、新疆、阿克苏、白银、成都、重庆、陕西、北京、石家庄、哈尔滨、长春、沈阳、济南、烟台、内蒙古、山西、天津等。
4. 包装：标识完整明确、包装规格、生产厂商、批号等资料。
5. RO规格：
6. 应用于食品、饮料公司净水处理，需提供有效期内的涉水批件。
7. 规格：8英寸
8. 性能（统一企业各厂RO设备进水为软化水，水源为市政自来水或地下水）：

4.1脱盐率（因水质差异，以下2种验收条件符合1种可判定符合）：

1. RO设备系统脱盐率（也可用单只膜或单只膜壳脱盐率）≥99%；
2. RO设备综合产水电导率≤5μs/cm。

4.2产水量：单只膜元件产水量≥1T/H（25℃）。

5、厂商需进行2种规格报价：

5.1常规运行压力：运行压力等同东丽TM720D-400；

5.2低压/低能耗：运行压力等同东丽TMG20D-400。

1. 验收方式：

1、所交货品必须为全新正品。

2、供应商交货时须提供产地证明、膜元件编号、出厂检验报告、有效期内的涉水批件等。

3、统一公司依“四、RO规格”之要求进行验收，若得标厂商认为需共同验收，需提前告知。

4、统一公司有权视需随机从每批RO膜进货产品中抽检依相关标准送第三方检测。若检测结果不合格费用由厂商承担，若合格，费用由统一公司承担。若得标厂商认为需共同取样，需提前告知。

1. 其他：

1、得标厂商应为统一公司RO膜的装填调试提供技术支持。

2、统购期内，若统一公司有紧急需求，厂商须配合在需求提出后的24H内发货（膜数量≤40只/次）。

3、**单次请购量≥30只时，得标厂商需至现场技术支持，并进行RO水系统诊断技术服务，服务完成后需提供服务报告。**

4、自安装后，一年内因膜质量问题或原因未达成共识的异常期间需免费提供备用膜以保证统一公司需求。

5、因产品品质不符合要求对统一公司造成的所有损失由得标厂商承担。