**招标信息公告**

针对统一集团全国子公司“2024-2025年全国MES及监控网络设备、服务器项目”招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：

1、项目概述：

合同时间：2024年10月31日-2025年10月30日 (以实际签订为准)

项目地点：**统一各子公司，地址依订单为准**

项目范围：保证统一企业全国网络设备、服务器供应

项目要求：

**①产品规格、数量及维保要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 配件 | 描述 | 数量 |
| 服务器（2选1） | 联想 ST650V2 | 1、规格：2U机架式服务器 2、处理器：Intel 4314 20核心 40线程 2.3Ghz \*2 3、内存：128GB DDR4 2933Mhz 4、硬盘：5\* 600G 10K SAS 2.5英寸 5、阵列卡：730-8i  6、网卡：4个千兆网口+管理口 7、电源：2块800W铂金电源 8、含3年原厂维保 | 34 |
| 戴尔 R750 | 1：处理器：银牌4314 16核32线程 2.4GHz \*2 2：内存：128GB DDR4 2933Mhz 3：硬盘：5\* 600G 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸硬盘 4：阵列卡：H755 PCIE 阵列卡 5：电源：冗余1+1 2\*800W 热插拔电源 6、含3年原厂维保 |
| aruba无线控制器 | aruba7205 | 含原厂3年保 | 2 |
| aruba无线接入授权 | LIC-AP | 无线接入授权 | 280 |
| aruba无线防火墙授权 | LIC-PEF | 无线防火墙授权 | 380 |
| aruba无线AP515（含支架） | aruba515 | 含原厂有限终身维保 | 316 |
| aruba无线AP505（含支架） | arba505 | 含原厂有限终身维保 | 35 |
| 华为无线控制器 | AC6508 - 无线控制器 | 1、AC6508主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器) 2、250mm\*180mm\*1U设备前挂耳（1对） 3、AC6508主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器)\_Hi-Care基础服务标准 AC6508\_36月 | 26 |
| 华为无线授权 | L-ACSSAP-NAP | NAP表示各子公司按需购买相应的授权保 | 736 |
| 华为无线AP（含支架） | AirEngine 6761-21T | 1、AirEngine6761-21T(11ax室内型,2+2+4三频,智能天线,USB,蓝牙) 2、AirEngine6761-21T(11ax室内型,2+2+4三频,智能天线,USB,蓝牙)\_Hi-Care基础服务标准 AirEngine6761-21\_36月 | 493 |
| POE交换机 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(C13\_China) | 1、S5735-L24P4XE-A-V2(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,交流供电) 2、S57XX-L基本软件,每设备 3、S5735-L24P4XE-A-V2(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,交流供电)\_Hi-Care基础服务标准 S5735-L24P4X-A\_36月 | 173 |
| 8口交换机 | S5735-L8T4S-A-V2 | 1、S5735-L8T4S-A-V2(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 2、L-MLIC-S57L，S57XX-L基本软件,每设备 3、98011977\_88134UEY-2C1\_36，S5735-L8T4S-A-V2(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)\_Hi-Care基础服务标准 S5735-L8T\_36月 | 166 |
| 16口交换机 | S5735-L16T4S-A-V2 | 1、S5735-L16T4S-A-V2(16个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 2、L-MLIC-S57L，S57XX-L基本软件,每设备 3、98011995\_88134UEY-2WX\_36，S5735-L16T4S-A-V2(16个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)\_Hi-Care基础服务标准 S5735-L16T4S\_36月 | 2 |
| 24光口交换机 | CloudEngine S5735-L24ST4XE-A-V2(C13\_China) | 1、S5735-L24ST4XE-A-V2(24个千兆SFP,其中8个10/100/1000Base-T Combo,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,内置交流供电,前维护) 2、L-MLIC-S57L，S57XX-L基本软件,每设备 3、98012225\_88134UEY-28X\_36，S5735-L24ST4XE-A-V2(24个千兆SFP,其中8个10/100/1000Base-T Combo,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,内置交流供电,前维护)\_Hi-Care基础服务标准 S5735-L24T4X\_36月 | 25 |
| 单模光纤模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 1146 |
| 光转电模块 | SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) | 16 |
| 单模光纤跳线 | ST-LC | 中天恒科-ZT-2KZ-LT3 | 1277 |
| 服务器机柜 | 图腾42U服务器机柜 | G3.6842尺寸600\*800\*2055mm | 7 |
| 交换机机柜22 | 图腾22U服交换机机柜 | M3.6622尺寸600\*590\*522U | 2 |
| 交换机机柜9 | 图腾9U服交换机机柜 | W2.6409尺寸600\*440\*502MM | 132 |
| 48口光纤终端盒 | 博扬48口单模光纤收容箱 | BY-ST-48口 | 75 |
| 24口光纤终端盒 | 博扬24口单模光纤收容箱 | BY-ST-24口 | 20 |
| 12口光纤终端盒 | 博扬12口单模光纤收容箱 | BY-ST-12口 | 341 |
| 光纤收发器 | 博扬LC口单模双纤光纤收发器 | BY-WG811S | 4 |
| PDU机柜插座插线板插排 | 公牛：GNE-10A0 10A | GNE-10A0 10A | 219 |
| POE供电模块 | 普连 POE供电器模块 | TL-POE160S PoE供电器模块 | 19 |
| 理线架 | 24口千兆网络理线架 | NPP-6-DM-1U-24 康普24口理线架 | 105 |

**②施工要求：**

1. 交换机（含模块）、无线控制器、无线AP（含支架）、服务器，由甲方自行上架安装；
2. 交换机（含模块）、无线控制器（含授权）、无线AP、服务器，依甲方要求远程进行设备调试、上线，如远程自开始调试起48小时内无法调试完成（含与甲方现有设备兼容或其他问题），乙方需次日安排工程师现场处理，直至甲方设备调试、上线完成；
3. 服务器机柜、交换机机柜、光纤终端盒、光纤收发器、PDU机柜插座插线板插排、POE供电模块、理线架及光纤跳线由甲方自行安装，乙方提供远程技术指导；
4. **维保与售后要求：**
5. 交换机（含模块）、无线控制器、无线AP（含支架）、服务器提供原厂维保服务，维保抬头要求在统一公司名下，对应设备维保要求详见以上表格中描述；
6. 服务器机柜、交换机机柜、光纤终端盒、光纤收发器、PDU机柜插座插线板插排、POE供电模块、理线架及光纤跳线须有原厂质量合格证明，乙方须提供至少10年质量保障。
7. 乙方须提供（中标设备）交换机、无线控制器、无线ap、服务器配置、管理、维护相关技术教育训练。
8. 除原厂提供标准服务支持外，供应商提供7\*24\*4电话、邮件或即时通讯技术支持服务。
9. 服务器、无线控制器、无线ap、交换机及相关配件设备出现故障、软件问题、与甲方设备兼容问题，原厂须提供技术支持、硬件替换等服务，第一时间保障甲方业务正常运行。

**④设备验收要求：**

1. 交换机（含模块）、无线控制器、无线授权、无线AP（含支架）、服务器须提供在统一公司名下（依具体下单子公司抬头为准）原厂订单编号和对应的售后服务编码，并附原厂维保服务官方截图。
2. 服务器机柜、交换机机柜、光纤终端盒、光纤收发器、PDU机柜插座插线板插排、POE供电模块、理线架及光纤跳线提供原厂质量合格证明，乙方提供至少10年质量保障证明。
3. 数量依各子公司实际下单数量为验收标准。
4. 固体包装完好，标志清晰，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、执行标准号、型号规格、生产日期或批号、净质量和生产许可证编号等。
5. 出厂检验报告：批号或生产日期一致，检验项目与执行标准要求一致。

**保证金缴纳：投标保证金10万元；**

2、服务商资质要求：

A、有效的营业执照，许可经营范围符合须包含“信息系统集成服务、计算机及办公设备维修、计算机系统服务”等范围。

B、注册资本：≥300万人民币，且可以开具增值税发票。

C、公司成立时间在2年以上（含）

D、证书：需获取所交付品牌的专业化中级认证或以上（服务器、无线控制器、无线授权、无线AP、交换机须提供），并具有不低于2名售前工程师认证证书和2名售后工程师认证证书；

E、案例：投标人项目实施团队必须具备独立的专业交付能力，并提供2021年至今类似项目业绩3份（需体现合同的签约主体、项目名称及内容、签约日期等合同要素的相关内容）

F、授权：提供所承接设备原厂授权书（服务器、无线控制器、无线授权、无线AP、交换机）；

3、报名方式：

有意向之服务商，可至统一企业慧采平台首页（https://huicai.pec.com.cn）进行报名，网址建议使用谷歌浏览器，**报名表要求的报名材料请务必在慧采系统全部上传，具体报名操作详见操作手册。**

A、联系人：张小姐

B、电话：021-22158353 / 15962685786（在线时间：8:00-17:00）

C、邮箱：zhangqi8@pec.com.cn

D、报名时间：2024年10月2日08时至2024年10月8日17时止

4、报名须知：

A、资质初审合格后，将统一安排参加招投标工作。

B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团**不合作客户**中。

C、若中标公司所提供的设备维保及品质不符合验收要求，我司有权取消其供货资质，并须赔付因设备交付而影响我司项目进展造成的损失。

D、响应高效、绿色办公理念，可以配合我司推行E签宝电子合同签订工作。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司**审计管理部**特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、**审计管理部**投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）**。**

**服务商 报名表**

引进项目：统一企业2024-2025年全国MES&监控项目服务器及网络设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、服务商信息（服务商填写）：** | | | |
| 公司信息 | \*公司名称 | |  |
| \*成立时间 | |  |
| 资质等级（视需） | |  |
| 联络信息 | \*法定代表人 | |  |
| \*联络人/受托人 | |  |
| \*手机 | |  |
| \*联络邮箱 | |  |
| \*注册地址 | |  |
| \*办公地址 | |  |
| **二、报名材料：** | | | |
| 1、营业执照复印件 | | | |
| 2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息） | | | |
| 3、资质证书/证明文件复印件（视需） | | | |
| 4、法定代表人身份证复印件 | | | |
| 5、授权委托书（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） | | | |
| 6、受托人身份证复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） | | | |
| 7、受托人劳动合同复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） | | | |
| 8、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）） | | | |
| 服务商盖章 | |  | |

备注：以上信息带 \* 项目为必填项。

授权委托书

授权公司：

法定代表人： 身份证号码：

单位地址：

**法定代表人手机号码：**

受托人： 身份证号码：

**受托人手机号码：** 单位及职务：

住址： **邮箱：**

**授权事项：**

授权受托人代为参加 **统一企业2024-2025年全国MES&监控项目服务器及网络设备**  投标活动。

**授权范围：**

受托人以授权公司的名义参加**授权**范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目**报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署**，均代表授权公司的行为，**并予以承认**。

**授权期间：**

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的**统一企业有限公司**项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日