**招标信息公告**

针对统一集团全国子公司“2024-2025年全国MES服务器项目”招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：

1、项目概述：

合同时间：2025年 1月1 日-2025年 12月 31日 (以实际签订为准)

项目地点：**统一各子公司，地址依订单为准**

项目范围：保证统一企业全国服务器供应

项目要求：

**①产品规格、数量及维保要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **型号** | **配置** | 需求数量（3选一） |
| 1 | 浪潮 | NF5280M7 | 1：规格：2U机架式服务器 2：处理器：2\*4514Y(2GHz-16核-32线程) 3：内存：2\*32GB DDR5 4：硬盘：5\* 600G 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸硬盘 5：阵列卡：1\*SAS\_PM8222-SHBA-8i\_12Gbps\_MCTP 6：网卡：1\*NIC\_1Gbps\_4Port\_RJ45\_Metab\_I350\_OCP3.0 7：电源：2\*PowerSupply\_800W\_Platinum\_220VACor240VDC 热插拔电源 8：2\*PowerCord\_1.5m\_C14\_C13\_CN 9：1\*导轨 10:三年7\*24\*4H金牌维保服务,保修期内硬盘不返还三年 | 34 |
| 3 | 戴尔 | R760xs | 1：规格：2U机架式服务器 2：处理器：2\*4514Y(2GHz-16核-32线程) 3：内存：2\*32GB DDR5 4：硬盘：5\* 600G 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸硬盘 5：阵列卡：H755 PCIE 阵列卡 6：网卡：4口千兆网卡 7：电源：2\*800W 热插拔电源 8：1\*导轨 9：三年原厂7\*24\*4维保服务,保修期内硬盘不返还三年 |
| 6 | 联想 | WR5220 G3 | 1、规格：2U机架式服务器 2、处理器：2\*4514Y(2GHz-16核-32线程) 3、内存：2\*32GB DDR5 4、硬盘：5\* 600GB 10K 12G SAS 2.5 英寸硬盘 5、阵列卡： 9350-8i 2GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器 6、网卡：ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4 端口 OCP 以太网适配器 7、电源：2\*800W（220V 交流/240V 直流）白金热插拔电源模块 8、2\*1.8M，10A/250V C13 - GB 2099.1（中国）电源线 9：1\*导轨 10、三年原厂7\*24\*4维保服务,保修期内硬盘不返还 |

**②施工要求：**

1. 服务器由甲方自行上架安装；
2. 服务器，依甲方要求远程进行设备调试、上线，如远程自开始调试起48小时内无法调试完成（含与甲方现有设备兼容或其他问题），乙方需次日安排工程师现场处理，直至甲方设备调试、上线完成；

**③维保与售后要求：**

1. 服务器提供原厂维保服务，维保抬头要求在统一公司名下，对应设备维保要求详见以上表格中描述；
2. 乙方须提供服务器配置、管理、维护相关技术教育训练。
3. 除原厂提供标准服务支持外，供应商提供7\*24\*4电话、邮件或即时通讯技术支持服务。
4. 服务器及相关配件设备出现故障、软件问题、与甲方设备兼容问题，原厂须提供技术支持、硬件替换等服务，第一时间保障甲方业务正常运行。

**④设备验收要求：**

1. 服务器须提供在统一公司名下（依具体下单子公司抬头为准）原厂订单编号和对应的售后服务编码，并附原厂维保服务官方截图。
2. 数量依各子公司实际下单数量为验收标准。
3. 固体包装完好，标志清晰，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、执行标准号、型号规格、生产日期或批号、净质量和生产许可证编号等。
4. 出厂检验报告：批号或生产日期一致，检验项目与执行标准要求一致。

**保证金缴纳：**投标保证金 5万元；

2、服务商资质要求：

A、有效的营业执照，许可经营范围符合须包含“信息系统集成服务、计算机及办公设备维修、计算机系统服务”等范围。

B、注册资本：≥300万人民币，且可以开具增值税发票。

C、公司成立时间在2年以上（含）

D、证书：需获取所交付服务器品牌的专业化中级认证或以上（dell、联想、浪潮），并具有不低于2名售前工程师认证证书和2名售后工程师认证证书；

E、案例：投标人项目实施团队必须具备独立的专业交付能力，并提供2021年至今类似项目业绩3份（需体现合同的签约主体、项目名称及内容、签约日期等合同要素的相关内容）

F、授权：提供所承接服务器品牌的原厂授权书；

3、报名方式：

有意向之服务商，可至统一企业慧采平台首页（https://huicai.pec.com.cn）进行报名，网址建议使用谷歌浏览器，**报名表要求的报名材料请务必在慧采系统全部上传，具体报名操作详见操作手册。**

A、联系人：张女士

B、电话：021-22158353 / 15962685786（在线时间：工作日 8:00-17:00）

C、邮箱：zhangqi8@pec.com.cn

D、报名时间：2024年 12 月 2 日 08 时至2024年 12 月8 日 17 时止

4、报名须知：

A、资质初审合格后，将统一安排参加招投标工作。

B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团**不合作客户**中。

C、若中标公司所提供的设备维保及品质不符合验收要求，我司有权取消其供货资质，并须赔付因设备交付而影响我司项目进展造成的损失。

D、响应高效、绿色办公理念，可以配合我司推行E签宝电子合同签订工作。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司**审计管理部**特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、**审计管理部**投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）**。**

**服务商 报名表**

引进项目：统一企业2024-2025年全国MES服务器项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、服务商信息（服务商填写）：** | | | |
| 公司信息 | \*公司名称 | |  |
| \*成立时间 | |  |
| 资质等级（视需） | |  |
| 联络信息 | \*法定代表人 | |  |
| \*联络人/受托人 | |  |
| \*手机 | |  |
| \*联络邮箱 | |  |
| \*注册地址 | |  |
| \*办公地址 | |  |
| **二、报名材料：** | | | |
| 1、营业执照复印件 | | | |
| 2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息） | | | |
| 3、资质证书/证明文件复印件（视需） | | | |
| 4、法定代表人身份证复印件 | | | |
| 5、授权委托书（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） | | | |
| 6、受托人身份证复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） | | | |
| 7、受托人劳动合同复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） | | | |
| 8、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）） | | | |
| 服务商盖章 | |  | |

备注：以上信息带 \* 项目为必填项。

授权委托书

授权公司：

法定代表人： 身份证号**码**：

单位地址：

**法定代表人手机号码：**

受托人： 身份证号码：

**受托人手机号码：** 单位及职务：

住址： **邮箱：**

**授权事项：**

授权受托人代为参加 **统一企业2024-2025年全国MES&监控项目服务器及网络设备**  投标活动。

**授权范围：**

受托人以授权公司的名义参加**授权**范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目**报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署**，均代表授权公司的行为，**并予以承认**。

**授权期间：**

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的**统一企业有限公司**项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日