
招标信息公告
广州统一企业有限公司针对2026年—2027年度租赁叉车服务项目 招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：
1、项目概述：
合同时间：2026年 12月 01 日至 2027 年 11月 30 日止（以实际签订时间为准）
项目地点：广东省广州市黄埔区南岗镇康南路788号
[bookmark: OLE_LINK9]项目范围：叉车预估需求数量共7台，其中2T叉车6台（林德品牌3台，力至优品牌3台）。1.5T前移式叉车（冷藏仓使用）1台。各仓库使用叉车的具体参数见下表。租赁合约期为1年，甲方可根据自身需求多次向厂商租赁设备，具体每次租赁设备台数以及租赁期限依甲方实际需求为准（最低租期为3个月，3个月后可视作业量灵活租用，每次最低租赁数量为2台）。
项目要求：
1.叉车年审合格证在有效期内，纯电动，叉车使用年限在5年以内（以叉车首次上牌日期为准）。
2.当租赁设备出现故障时，厂商在接到甲方维修通知后，需自接到甲方通知时起48小时内完成维修。若48小时内不能完成维修，应于接到甲方报修通知后 48小时内提供相同配置备用设备供甲方使用。
3.主要参数要求：
  3.1、2T叉车
	规格需求
	参数需求

	品牌
	林德/力至优

	型号
	2T平衡重叉车

	额定承载
	2000KG

	整车长度(含货叉)
	不得大于3200mm

	整车宽度
	不得大于1150mm

	整车高度
	不得高于2150mm

	护顶架宽度
	驶入式货架，不得宽于760mm

	货叉长度
	920mm

	挡货架高度
	1220mm（饮料仓）

	挡货架宽度
	1100mm

	门架提升高度
	两节门架3700mm

	门架回缩高度
	不高于2300mm

	通道宽度
	3850mm

	车辆配置灯具要求
	全车配LED尾灯及前大灯

	车辆配置电池要求
	配铅酸电池三电一充（容量：600AH)

	叉车续航要求
	叉车满电状态下工作时长不得低于6小时

	车辆配置要求
	配安全带互锁装置

	其它需求
	叉车护顶架上方配置8寸小风扇

	叉车安全需求
	货叉加装防护盖板，配倒车语音提示



3.2、1.5T前移式叉车（冷藏仓使用）
	规格需求
	参数需求

	品牌
	林德/力至优

	型号
	[bookmark: OLE_LINK1]1.5T前移式叉车

	额定承载
	1500KG

	整车长度(含货叉)
	不得大于2800mm

	整车宽度
	不得大于1090mm

	整车高度
	不得高于2350mm

	护顶架宽度
	驶入式货架，不得宽于900mm

	货叉长度
	1110mm

	挡货架高度
	1000mm（饮料仓）

	挡货架宽度
	1020 mm

	门架提升高度
	两节门架3700mm

	门架回缩高度
	不高于2350mm

	通道宽度
	3340mm

	车辆配置灯具要求
	全车配LED尾灯及前大灯

	车辆配置电池要求
	配铅酸电池一电一充（容量：291AH)

	叉车续航要求
	叉车满电状态下工作时长不得低于6小时

	车辆配置要求
	配安全带互锁装置

	其它需求
	叉车护顶架上方配置8寸小风扇.

	叉车安全需求
	配倒车语音提示



[bookmark: _GoBack]保证金缴纳：投标保证金2万元；


2、服务商资质要求：
A、有效的营业执照，具备相关设备/资产租赁或物流设备租赁或集装箱租赁或租赁服务等经营范围；
B、注册资本：≥50万人民币，且可以开具增值税发票；
C、公司成立时间在1年以上（含），从事租赁服务年限：≥1年； 
3、报名方式：
有意向之服务商，可至统一企业慧采平台首页（https://huicai.pec.com.cn）进行报名，网址建议使用谷歌浏览器，报名表要求的报名材料请务必在慧采系统全部上传，具体报名操作详见操作手册。
A、联系人：张女士 
B、电话：021-22158353 / 021-22158357（在线时间：工作日 8:00-17:00）
C、邮箱：zhangqi8@pec.com.cn
D、报名时间：2026年 9月 9 日08时至2026年 9 月 15 日17时止
4、报名须知：
A、资质初审合格后，将统一安排参加招投标工作。
B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团不合作客户中。
C、响应高效、绿色办公理念，可以配合我司推行E签宝电子合同签订工作。
5、反腐直通车：
A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司审计管理部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。
B、审计管理部投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。

















服务商 报名表

                         引进项目：广州统一企业有限公司2026年—2027年度租赁叉车 服务项目  
	一、服务商信息（服务商填写）：

	公司信息
	*公司名称
	

	
	*成立时间
	

	
	资质等级（视需）
	

	联络信息
	*法定代表人
	

	
	*联络人/受托人
	

	
	*手机
	

	
	*联络邮箱
	

	
	*注册地址
	

	
	*办公地址
	

	二、报名材料：

	1、营业执照复印件

	2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息）

	3、资质证书/证明文件复印件（视需）

	4、法定代表人身份证复印件

	5、授权委托书（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供）

	6、受托人身份证复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供）

	7、受托人劳动合同复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供）

	8、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等））

	服务商盖章
	
















备注：以上信息带 * 项目为必填项。




授权委托书
授权公司：
法定代表人：                 身份证号码：
单位地址：
法定代表人手机号码：
受托人：                     身份证号码：
受托人手机号码：             单位及职务：
住址：                       邮箱：
授权事项：
授权受托人代为参加广州统一企业有限公司2026年—2027年度租赁叉车 服务项目 投标活动。
授权范围：
受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表授权公司的行为，并予以承认。
授权期间：
自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的  广州   统一企业有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。


授权公司（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签署日期：      年   月   日
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